**莆田市辰龙船务有限公司**

**船舶污染应急清污能力等级和服务区域的报告**

莆田市辰龙船务有限公司成立于2010年，注册资金壹仟万元，注册地址：莆田市秀屿区南日镇山初村山头57号；主要经营：船舶物料供应、船舶生活品供应、船舶污染物接收、成品油运输业务、海上水工项目等业务。于2020年公司顺利通过了二级船舶污染清除单位的资质审核，批准认可在莆田辖区海域从事船舶污染清除作业和船舶污染物接收、围油栏布设的污染清除单位。多年来公司紧紧抓住建设莆田市港口开发建设、海上风电建设、南日海洋牧场及临港产业链开发的机遇，不断增强企业的核心竞争力，走出一条创业、守业、精业、强业的可持续发展之路，为防治船舶污染环境做出了应有的贡献。

公司严格按二级清污单位要求，组织溢油应急演练，配备相应的应急船舶、设备、设施以及培训合格的管理指挥人员和现场操作人员，各项工作已按规定完成，现将细节情况报告说明如下：

依据《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》、《中华人民共和国船舶污染海洋环境应急防备和应急处置管理规定》（交通运输部令2011年第6号）的要求，我司制定了《污染清除作业方案》、《污染物处置方案》、《应急预案》。为了更好地经营与管理，公司下设经营部、船员部、财务部和办公室。公司一贯倡导“以人为本”的管理理念，奉行“事业留人、感情留人、待遇留人”的人才观，重视人才的引进和培养，造就了一支具有团结拼搏、风雨同舟精神的素质良好、业务精通的员工队伍。现拥有专业清污人员和专业管理人员43人，其中高级指挥员4名，现场指挥员9名，操作人员30名，人员经过专业机构培训并获得资质认可、拥有经验丰富的专业清污人员和专业管理人员，掌握了应急反应的基本知识和技能，配备了应急防护用品，保障人员操作的安全性，不断充实队伍和加强专业技能素养。在物资配备方面，我司现有各类型围油栏合计5100米（开阔水域1000米、非开阔水域（WGV900）2100米、非开阔水域（WGV600）1500米、岸线防护（WAT600）240米，岸线防护（WGV600T）260米），高粘度收油机共回收能力 150 m³/h,中、低粘度收油机ZS50、ZS40、ZS10为转盘式收油机，船用固定溢油分散剂喷洒装置（PS80喷洒速率：135L/min）2台，手持溢油分散剂喷洒装置（PSH40、PS40喷洒速率:18L/min）4台，热水清洁装置2台、冷水清洁装置1台，吸油拖栏（m)500米，吸油毡（t)3.2吨，溢油分散剂4.02吨，卸载能力150×2，临时储存能力1001m³， 溢油回收船：“辰龙1”舱容约593m³，PVC储油囊（24m³）×17套=408m³。所有种类和数量上满足《船舶污染清除单位应急清污能力要求》规定中二级能力的要求，更好的服务莆田辖区这一重要港口的溢油应急服务。

在船舶自有方面我司完全拥有属下的一艘专业清污船舶（停靠在南日码头）和六艘辅助作业船舶（停靠在南日码头）且所有权等相关证书齐全。

在应急反应时间方面，我司已经能做到4小时内到达莆田港重要港口区域且是24小时全天候待命。我司专门制定的溢油应急处置的相关预案。

在我司自身不具备污染物处置设施的情况下，送至有相应接收处理资质的单位处理。我司已与污染物接收处理单位《福建兴业东江环保科技有限公司》、《绿渠（莆田）环保有限公司》、《福建怡森水处理有限公司》签订好污染物处理协议，并保证接收单位持有营业执照和危险品作业经营性许可证，每次污染物的接收，都需要接收单位出具污染物接收、处理凭证。

服务范围：莆田辖区海域提供应急服务。

 莆田市辰龙船务有限公司